Ogłoszenie nr 500081581-N-2017 z dnia 28-12-2017 r.

Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko - ładowarki.  
  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak   
Numer ogłoszenia: 619695-N-2017

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

tak

**Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Osiedle 1A, 28-366 Małogoszcz

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu, Krajowy numer identyfikacyjny 53741500000, ul. ul. Jaszowskiego  , 28366   Małogoszcz, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 855 135, e-mail inwestycje@malogoszcz.pl, faks 413 855 318.   
Adres strony internetowej (url): www.malogoszcz.eobip.pl

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko - ładowarki.

**Numer referencyjny***(jeżeli dotyczy):*

ZGKiM 117/11/2017

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Dostawy

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko - ładowarki, zwanej w dalszej części przedmiotem leasingu. 2. Wymagania dotyczące leasingu: a) umowa leasingu operacyjnego zostanie zawarta na 36 miesięcy - okres spłaty rat leasingowych, b) raty leasingowe ustalone ze zmiennym oprocentowaniem WIBOR 1M średnim z miesiąca poprzedzającego wystawienie faktury VAT, c) raty leasingowe: 35 równych rat leasingowych, d) opłata wstępna 30% - wartości netto przedmiotu leasingu, e) opłata końcowa 10% - wartości netto przedmiotu leasingu, f) nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów, g) waluta leasingu – PLN, h) Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela, ponieważ sam będzie ponosił koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu, i) pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzny regulamin Wykonawcy oraz postanowienia Kodeksu cywilnego. 3. Opis koparko-ładowarki: FABRYCZNIE NOWA KOPARKO-ŁADOWARKA KOŁOWA SZT – 1 Spełniająca następujące warunki: • Rok produkcji maszyny 2017 r. • Silnik wysokoprężny o mocy znamionowej 60 – 70 kW • Napęd na obie osie 4X4 z możliwością wyboru napędu na jedną lub dwie osie • Przedni most napędowy niewymagający smarowania • 100% blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu, przycisk blokady mechanizmu na pulpicie sterowniczym ładowarki • Otwierane szyby boczne z przodu i z tyłu, płaskie • Stalowa osłona układu napędowego • Gniazdo szybkiego rozruchu • Felgi kół przystosowane do opon krajowych producentów • Most przedni wahliwy • Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie • Manualna skrzynia biegów w układzie 4 biegi do przodu i 4 biegi do tyłu • Układ elektryczny 12V zabezpieczony przed wilgocią i negatywnym wpływem drgań • System samopoziomowania łyżki ładowarkowej • Układ stabilizacji łyżki ładowarkowej • Układ koparki wyposażony w przesuw boczny ramienia koparki • Układ hydrauliczny kompensujący drgania układu ładowarkowego w czasie jazdy • Alternator o parametrach 120 A, 12V • Gięty profil podstawy wysięgnika • Układ hamulcowy działający na jedną lub dwie osie z możliwością hamowania lewym lub prawym kołem tylnego mostu • Elektryczny przełącznik zmiany kierunku jazdy • System hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania, wyposażony w pompę hydrauliczną wielotłoczkową o zmiennym wydatku pozwalającą na jednoczesne łączenie wszystkich ruchów części koparkowej • Ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym nie mniej niż 250 bar • Wydatek pompy w układzie hydraulicznym nie mniejszy niż 160 l/min • Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie z regulacja luzu, wyposażone w poduszki antypoślizgowe • Alarm podpór stabilizacyjnych • Łyżka ładowarki wielofunkcyjna /umożliwiająca spychanie, ładowanie, kopanie, chwytanie, rozścielanie i wyrównywanie/ o pojemności nie mniejszej 1,00m3 z zębami i widłami do palet • Szybkowypinacz przedniej łyżki • Wysokość załadunku łyżki ładowarki do sworznia obrotu nie mniejsza niż 3495 mm • Ramię koparki o zmiennej długości z wysuwem teleskopowym o głębokości kopania nie mniejszej niż 5696 mm • Łyżka koparki o szerokości ok. 610mm • Sterowanie częścią ładowarkową i koparkową za pomocą dźwigni mechanicznych • Kąt obrotu łyżki koparki nie mniejszy niż 205° • Skrzynia biegów, silnik, układ hydrauliczny /rozdzielacze, pompy, siłowniki/ jednego producenta • Przechył łyżki ładowarkowej realizowany za pośrednictwem dwóch siłowników hydraulicznych /układ równoległy/ • Dwusekcyjna chłodnica z opcją przedmuchu • Wyłącznik masy • Kabina operatora klimatyzowana typu ROPS i FOPS wyposażona w wentylację, ogrzewanie, pneumatycznie zawieszony fotel operatora, pasy bezpieczeństwa i radioodtwarzacz z CD • Maszyna wyposażona w skrzynkę narzędziową, immobiliser, gaśnice, smarownice, trójkąt ostrzegawczy, ostrzegawczą lampę błyskowa o barwie pomarańczowej • Pionowy wylot spalin umieszczony z prawej strony koparko-ładowarki nie utrudniający widoczności przy pracy • Maszyna spełniająca normę emisji spalin STAGE IV • Poza silnikowy system oczyszczania spalin - reaktory katalityczne, zawór EGR, Adblue • Kompozytowy zbiornik paliwa o pojemności min. 160 litrów • Ogumienie w rozmiarze kół 20’ i 26’ marki Michelin • Niezbędne wyposażenie w urządzenia sygnalizacji i oświetlenia pozwalające na bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych, odpowiadające aktualnym przepisom prawa /dopuszczenie do ruchu/ • Maszyna posiadająca certyfikat lub dokument uprawniający do traktowania jej jako maszyny wolnobieżnej • Gwarancja na całą maszynę nie mniej niż 24 miesiące • Gwarantowane szkolenie operatorów w zakresie obsługi technicznej poświadczone odpowiednim dokumentem • Oferenci /wykonawcy/ powinni przedstawić kartę katalogową lub folder z danymi technicznymi oferowanej koparko - ładowarki • O zamówienie mogą ubiegać się oferenci/wykonawcy/ spełniający poniższe kryteria: o posiadający zaplecze w postaci serwisu stacjonarnego /warsztat naprawczy/ oraz serwisu mobilnego o zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny o termin realizacji: 14 dni • Osprzęt dodatkowy dla koparko-ładowarki: o łyżka kopiąca o szerokości 305 mm, o łyżka skarpująca o szerokości 1600 mm, o szybkozłącze mechaniczne, o instalacja hydrauliczna do obsługi młota

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:**   
**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV:** 43261000-0

**Dodatkowe kody CPV:** 43261100-1, 66114000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

**III.3) Informacje dodatkowe:**

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

|  |
| --- |
|  |
|  |
| **IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 18/12/2017  **IV.2) Całkowita wartość zamówienia**  **Wartość bez VAT** 300813.00  **Waluta** PLN  **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**  Liczba otrzymanych ofert:  1  w tym:  liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  **IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0  **IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**  Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  tak  Nazwa wykonawcy: Bergerat Monnoyeur Spółka z o.o.  Email wykonawcy:  Adres pocztowy: Izabelin-Dziekanówek, ul. Modlińska 11  Kod pocztowy: 05-092  Miejscowość: Łomianki  Kraj/woj.: mazowieckie   Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  tak  Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  nie  Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  nie  Nazwa wykonawcy: Caterpillar Financial Serwices Poland, Spółka z o.o.  Email wykonawcy:  Adres pocztowy: ul. Prosta 51  Kod pocztowy: 00-838  Miejscowość: Warszawa  Kraj/woj.: mazowieckie   Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  tak  Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  nie  Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  nie  **IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**  **Cena wybranej oferty/wartość umowy** 362719.01  Oferta z najniższą ceną/kosztem 362719.01  Oferta z najwyższą ceną/kosztem 362719.01  Waluta: PLN  **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**  Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  nie  Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:  **IV.8) Informacje dodatkowe:** | |

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39  ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Dyrektor ZGKiM

Andrzej Skrobot