**Małogoszcz: Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych: 1. - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kozłów, o dł. 240 mb, oznacz. Nr dz. 914/1, 2. - Drogi wewnętrznej w m. Rembieszyce, o dł. 157 mb, oznacz. nr dz. 103. 3.- Drogi wewnętrznej w m. Bocheniec o dł. 345 mb, oznacz. nr ewid. dz. 187. 4.- Drogi wewnętrznej w m. Bocheniec, o dł. 165 mb, oznacz. nr ewid. dz. 280/10. 5.- Drogi wewnętrznej w m. Bocheniec, o dł. 76 mb. oznacz. nr dz. 186.**  
**Numer ogłoszenia: 135568 - 2016; data zamieszczenia: 27.05.2016**  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 83798 - 2016r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu, ul. Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3855135, faks 041 3855318.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych: 1. - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kozłów, o dł. 240 mb, oznacz. Nr dz. 914/1, 2. - Drogi wewnętrznej w m. Rembieszyce, o dł. 157 mb, oznacz. nr dz. 103. 3.- Drogi wewnętrznej w m. Bocheniec o dł. 345 mb, oznacz. nr ewid. dz. 187. 4.- Drogi wewnętrznej w m. Bocheniec, o dł. 165 mb, oznacz. nr ewid. dz. 280/10. 5.- Drogi wewnętrznej w m. Bocheniec, o dł. 76 mb. oznacz. nr dz. 186..

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Zakres robót: - Roboty pomiarowe - 0,24 + 0,16 + 0,35 + 0,16 + 0,08 = 0,99 km, - Roboty ziemne - 104 + 42 + 255 + 31 +16 = 448 m3 - Warstwa dolna podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie śr. gr. 12cm po zagęszczeniu - 518 + 1277 + 203 + 76 = 2074 m2, - Warstwa górna podbudowy gr. śr. 12 cm - 888 + 503 + 1277 + 695 + 320 = 3683 m2, - Wbudowanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 75 kg/m2 - 65 + 37 + 94 + 51 + 24 = 271 t. - Wbudowanie warstwy ścieralnej KR-II z betonu asfaltowego gr. 4 cm - 840 + 531 + 1208 + 660 + 304 = 3543 m2 - Uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego o gr. 8 cm - 240 + 136 + 345 + 130 + 114 = 965 m2 - Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych oraz studzienek sanitarnych - 23 szt...

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

* **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 24.05.2016.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 4.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* Zakład Budowlano-Drogowy DUKT Artur Piwowar, Wola Murowana, ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny, kraj/woj. świętokrzyskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 262584,46 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 155379,10
* **Oferta z najniższą ceną:** 155379,10 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 227916,54
* **Waluta:** PLN .