ZP.1.2017 Małogoszcz, dnia 18.05.2017 r.

*Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na:*

Budowę boiska piłkarskiego, bieżni i skoczni w dal, przebudowę boiska wielofunkcyjnego w Małogoszczu i doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej do dwóch pracowni w Szkole Podstawowej w Kozłowie w ramach projektu Kompleksowej i wieloaspektowej poprawy dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Małogoszcz.

W odpowiedzi na nadesłane zapytania w dniu 15 i 16.05.2017 roku w sprawie w/w zamówienia publicznego Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu poniżej podaje pytania wraz z odpowiedziami.

**Pytanie:**

W związku z faktem, iż tylko pozornie Zamawiający dopuścił dwa warianty nawierzchni z trawy syntetycznej, a w rzeczywistości i tak dostęp do tych produktów ma tylko jeden wykonawca na rynku zwracam się z prośbą o dopuszczenie jako nawierzchni równoważnej trawy o parametrach:

1. skład włókna; polietylen (PE) 100%
2. rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe (100%), wzmocnione rdzeniami
3. wysokość włókna: 42 mm
4. grubość włókna: min. 360 µm
5. ciężar włókna – Dtex: min. 15600
6. gęstość trawy: min. 105.827 włókien/m2
7. ilość pęczków: min. 8819/m2
8. waga całkowita trawy: min. 2578g/m2
9. kolor: 2 odcienie zieleni
10. zasyp – wypełnienie „infill” składający się z: warstwy piasku kwarcowego oraz warstwy granulatu EPDM.
11. Trawa instalowana na macie elastycznej o grubości min. 20 mm

MATA:

Typ – mata zgodna z badaniem laboratoryjnym, grubość – min. 20 mm

WYPEŁNIENIE:

Typ – EPDM z produkcji pierwotnej w kolorze zielonym lub szarym.

Ponadto pragnę nadmienić, iż nawierzchnia posiada wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty.

**Odpowiedź**  Zamawiający jest w posiadaniu kart technicznych różnych producentów, które spełniają wymagania specyfikacji odnośnie trawy syntetycznej. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Zamawiającego są to produkty ogólnodostępne.

W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza zastosowania trawy syntetycznej o parametrach niespełniających założeń projektowych.

Zaproponowana w Państwa piśmie trawa syntetyczna nie spełnia wymagań w związku z czym Zamawiający nie dopuszcza jej do zastosowania.

**PYTANIE**

Z dokumentów przetargowych oraz z powierzchni boiska (są certyfikowane tylko boiska pełnowymiarowe) wynika, że boisko nie będzie podlegało certyfikacji FIFA. Prosimy zatem o dopuszczenie traw z badaniami potwierdzającymi spełnienie wymogów nawierzchni do poziomu FIFA 2 STAR (aktualna nazwa FIFA QUALITY PRO).

**Odpowiedź**

W odpowiedzi na Państwa zapytanie informujemy, iż pomimo faktu że boisko nie będzie podlegało

certyfikacji Zamawiający wymaga aby oferowana nawierzchnia posiadała parametry oraz dokumenty

zgodnie z pkt  I.2.2.2 dokumentacji projektowej, w tym:

„Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni tj. trawy syntetycznej, maty elastycznej

i wymaganego wypełnienia, przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub

ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, ERCAT Uni Ghent), potwierdzający zgodność jego parametrów z

FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na [www.FIFA.com](http://www.FIFA.com))”.

Posiadanie w/w badań gwarantuje Zamawiającemu wysoką jakość oferowanej nawierzchni.

Burmistrz

Miasta i Gminy Małogoszcz

Jan Głogowski